大門・本町通り沿道地区まちづくり協定の適合チェックリスト

＜③．専用駐車場 ＞

　　　年　　　月　　　日

大門・本町通りまちづくり委員会

委員長　　　　　　　　　様

届 出 者　 住　所

(設計者等) 氏　名

電　話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建 築 主

大門・本町通り沿道地区まちづくり協定第１０条の規定に基づき、建築物等の（　新　設　・　増　設　・　改　修　）について、その計画内容と適合チェックしましたので提出します。

* 本リストにおける「道路」とは大門・本町通りを指します。
* 届出者は、「チェック項目」のうち該当する項目に数値や　　を記入し、協定の内容に適合しているかどうかを自己確認の上、「適合確認」のいずれかに丸をつけて提出してください。





　＜委員会　記載欄＞

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 届出番号 | 確　認　結　果 | 確認者 | | | 確認実施日 | |
|  | □同意する　　□同意しない | 印 | | | 年　　　月　　　日 | |
| 各項目確認 | １．壁面の位置 | | □ＯＫ　　　□ＮＧ | |
| ２．軒高のライン | | □ＯＫ　　　□ＮＧ | |
| ３．看板 | | □ＯＫ　　　□ＮＧ | |
| ４．壁面等の色彩 | | □ＯＫ　　　□ＮＧ | |
| ５．駐車進入間口の割合 | | □ＯＫ　　　□ＮＧ | |
| ６．工作物 | | □ＯＫ　　　□ＮＧ | |

３．看板

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| まちづくり協定の内容 | チェック項目 | 適合確認 | 委員会記入欄 |
| ・看板･サインの面積が0.5平方メートル未満のものについては下記の制限を適用しない。 | ・看板･サインの面積：　　　．　　平方メートル | 適合・不適・無 |  |
| ・看板･サインは、高さ2.5m～4.5ｍの間に設置する。 | ・看板･サインの高さ：　　　　～　　　　ｍ | 適合・不適・無 |  |
| ・袖看板は、幅60cm以内、高さ2.5～5.0mの間に設置する。 | ・袖看板：幅　　　　cm、高さ　　　　～　　　　m | 適合・不適・無 |
| ・単独看板（基礎建込）は、幅60cm以内、高さの最高限度を5.0mとする。表示範囲は2.5m～5.0mの間とする。但し、道路境界から2間（3.6m）以上離れている場合は適用除外とする。 | ・単独看板：幅　　　　cm、高さ　　　　～　　　　m  表示範囲　　　　～　　　　m  道路境界からの距離：　　　　m  ⇒適用除外事項の適合：□あり　□なし | 適合・不適・無  適合・不適  適合・不適  適合・不適 |
| ・看板類は、道路敷地に張りださない。 | ・看板類の道路敷地への張りだし：□あり　□なし | 適合・不適・無 |





６．工作物

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| まちづくり協定の内容 | チェック項目 | 適合確認 | 委員会記入欄 |
| ・道路に面して、乗り入れ口以外は垣又は柵等を設置して街並みの連続性を確保する。  ・垣又は柵等は道路境界から０～８０㎝の範囲内で高さ1m以上とし、視界遮へい率は50％以上とする。 | ・垣又は柵等の工作物：□設置あり　□設置なし  １）道路境界からの距離：　　　　m～　　　　m  ２）垣又は柵等の高さ：　　　　m  ３）垣又は柵等の視界遮へい率：□50％以上　□50％未満 | 適合・不適・無  適合・不適  適合・不適  適合・不適 |  |

